overlays=
rootdev=mmcblk0p2
rootlabel_retries=1
hekate_id=SWR-UBU
hdmi_fbconsole=1
usblogging=console=ttyGS0,115200,8n1
uartb=no_console_suspend console=ttyS1,115200,8n1
kernelcmd_run=setenv bootargs ${bootargs_extra} "root=/dev/${rootdev} rootfstype=ext4 rw access=m2 \
	firmware_class.path=/lib/firmware/ \
	rootlabel_retries=${rootlabel_retries} \
	fbcon=primary:${hdmi_fbconsole} consoleblank=0 \
	nvdec_enabled=0 pmc_reboot2payload.enabled=1 \
	pmc_reboot2payload.reboot_action=bootloader \
	pmc_reboot2payload.default_payload=reboot_payload.bin \
	pmc_reboot2payload.hekate_config_id=${hekate_id} \
	swr_dir=${linux_dir} "
